名称：磁条充消敏器

该仪器用于消掉或恢复磁条的磁性

技术指标

工作电压：AC：220V±15%、50Hz

充敏功率：≤85W

消敏功率：≤20W

充消敏高度：≤10mm

外形尺寸：210\*280\*80（mm）

使用方法：

1.接通电源

2.图书馆需要还书或商场需要退货时，将转换开头预置到充敏指示灯亮。

3.将图书或商品沿仪器上面箭头指示方向划过，磁条的灵敏度使得以恢复。

4.需要借书或商品收银后将转换开头预置到消敏指示灯亮，按3的方法重复一次即可消除磁条的灵敏度。

注意事项：

1.充消敏的安放位置应距检测门2米远。

2.用普通充消磁器不具备红外感应控制，帮不宜连续工作，使用完毕应随手关机。

3.磁条、手机、手表等怕磁化的物品应远离工作地充消敏仪。