新园搬迁前安全检查汇总

一楼：

1.托班班级厕所防撞角脱落。（安装纳米胶）
2.1楼所有的过道门缺少插销，开门后不能固定有安全隐患。（已安装插销固定）
3.1楼西边楼梯口的（原生活馆）柜子缺少防撞角。（安装防撞角）
4.走廊北边有翘出来一个铁条，有安全隐患。（经过咨询此为防雷接地装置，不能拆除）
5.1楼厕所旁边楼梯口上方的玻璃有掉落的可能。（现场查看，联系加固）

二楼：
1.美工室插座比较低，不安全，插孔需要封闭。（已经购买安全盖板，安装好）
2.有一个消毒灯没有安装，电线露在外面。（电工已经封闭电线孔）
3.多功能厅户外场地中厨房净化器的隔栏太矮了，以后活动中孩子可能会不小心将玩具扔进去，建议上面也要用网格封起来。（上报街道，现场查看，纳入工程）

三楼：
1.睡室，墙上的电风扇电源插孔要封闭。（已经购买安全盖板，安装好）
2录播室门口有个洞，录播室的阳台缺少1个防夹手的。（已经购买安装）
3.3楼连廊南边的安全出口标志掉落。（已经重新安装）
4.连廊的门，建议安装防夹手的。（已经购买安装）5.北面3楼攀岩墙旁边的网状玩具，下面低的地方一侧建议全包防撞条。（玩的时候放置海绵垫）
5.大5班，缺4个防夹手。（已经购买安装）
6.大四班洗手池漏水，拖把池漏水。（已经维修好）
7.传统馆墙上有电线裸露，插座没有安装好。（电工已经安装好）
8.传统馆，靠近空调一侧的插座太低，要包好。（已经安全盖板盖好）
9.三楼，厕所对面传统文化墙下面有尖角，建议包一下。（已经包好）
10.3楼北边露台门口建议都包防撞的。（建议：老师看护关注）
11.3楼露台洗手池漏水。（已经维修）
12.大一班旁边的露台门建议需要装防夹手。（已经安装）