**常州市正衡中学天宁分校校服采购项目中标结果公告**

**一、项目编号:**ZJGK2025012

**二、项目名称:**常州市正衡中学天宁分校校服采购项目

**三、中标信息**

供应商名称:江苏派逊服饰有限公司

统一社会信用代码:91320116759496005P

供应商地址:南京市江北新区葛塘街道浦六北路193号

中标金额:人民币玖佰贰拾元整每套(￥920.00元/套)

**四、主要标的信息**

|  |
| --- |
| 货物类 |
| 名称:见附件。品牌:派逊。数量:见附件，按实结算。规格参数:见附件。价格:￥920元/套。服务期限:贰年，合同一年一签。一年合同期满后经采购人考核合格后可续签下一年合同。考核不合格的，终止合同不再续签（合同期内价格保持一致）质量标准:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》或GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 31888-2015《中小学生校服》等标准、规范。售后服务:1.免费质保期1年，自物品验收合格之日起（采购人代表在验收报告上签字之日起计算）至少12个月内正常使用，对非人为因素损坏的服装，承诺无条件负责更换。2.中标单位应进行售后跟踪，出现质量问题，必须在24小时内解决或提供解决方案。 |

**五、评审专家名单**

刘亚、王明芳、白又文、姜留新、吕战亚

**六、公告期限**

自本公告发布之日起1个工作日。

**七、其他补充事宜**

无。

**八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称:常州市正衡中学天宁分校

联系地址:常州市中吴大道765号

联系人:万老师

联系方式:0519-88814891

2.采购代理机构信息

名称:常州中金招投标有限公司

地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)

联系电话:0519-85958666

3.项目联系方式

项目联系人:宋女士、倪女士

电话:0519-85958666

**九、附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品类** | **品名** | **性别** | **单位** | **品牌** | **产品图片** | **技术参数** | **数量** | **单价报价** |
| 1 | 夏服 | 短袖T恤 | 男、女 | 件 | 派逊 | IMG_256IMG_257 | 1.面料:32支棉涤氨网眼2.成分:75%棉20%聚酯纤维5%氨纶3.克重:200g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 2 | ￥60.00 |
| 2 | 夏服 | 夏季长裤 | 男、女 | 条 | 派逊 | IMG_258IMG_258 | 1.面料:棉锦氨罗马布2.成分:62%棉34%锦纶4%氨纶3.克重:230g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 2 | ￥65.00 |
| 3 | 秋服 | 卫衣 | 男/女 | 件 | 派逊 | IMG_260 | 1.面料:棉涤氨空气层2.成分:80%棉17%聚酯纤维3%氨纶3.克重:290g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 2 | ￥100.00 |
| 4 | 秋服 | 卫裤 | 男/女 | 条 | 派逊 | IMG_261 | 1.面料:棉涤氨空气层2.成分:80%棉17%聚酯纤维3%氨纶3.克重:290g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 2 | ￥75.00 |
| 5 | 冬服 | 冬装外壳 | 男/女 | 件 | 派逊 | IMG_262 | 1.面料:T400破卡2.成分:面料:100%聚酯纤维 里料:100%聚酯纤维3.面料克重:180g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 1 | ￥130.00 |
| 6 | 冬服 | 绒胆 | 男/女 | 件 | 派逊 | IMG_263 | 1.面料:摇粒绒复合2.成分:100%聚酯纤维3.克重:380g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 1 | ￥90.00 |
| 7 | 冬服 | 冬裤 | 男/女 | 件 | 派逊 | IMG_256 | 1.面料:烫光不倒绒2.成分:72%聚酯纤维28%棉3.克重:420g/m²4.执行标准:GB/T 31888-20155.安全类别:GB 31701-2015 B类 | 1 | ￥100.00 |