**薛家中心小学（奥园分校）智能化系统**

1. 综合布线系统
2. 清单报价低的原因是由于档次降低了。
3. 综合布线系统建议采用TCL的综合布线产品，质量上有保障。
4. 计算机网络系统
5. 清单报价低的原因是由于档次降低了。
6. 核心清单上采用S7805，只有5插槽，引擎和线卡用了之后无空余插槽，今后无法扩展，管理引擎只有一块，稳定性又降低了，建议提高核心档次，至少提高到S8610系列交换机，配置双引擎双电源，整体性能及稳定性都好。
7. 无线网络的AP选型是低端产品，此类型无线AP无法满足教学无线需求及以后的扩展，建议提高产品档次。
8. 安防综合系统
9. 建议提高前端摄像机产品档次，后端拼接屏在实际需求上不建议采用，建议采用专业监视器即可，节省下的费用可用于提升前端摄像机产品品质。
10. 会议系统
11. 清单报价低的原因是由于档次降低了。
12. 300人报告厅虽然配置了录播服务器，但是整体非专业录播系统，实现的是视频转播功能。
13. 信息发布系统
14. 信息发布系统主要以互动式为主，需考虑与教学大平台系统的整体联动，建议与教学用交互式一体机采用同一品牌，这样前后端平台统一，更加有利于信息的查询及发布。
15. 综合楼门厅大屏LED屏根据清单配置是室内P4全彩屏，必须采用室外屏。