**该仪器用于检查商品中磁条是否完好无损。配合图书防盗仪使用效果更佳。**  
主要技术指标：  
工作电压：Ac：220V±15%,50Hz  
功率：≤5W  
检测高度：≤100mm  
报警方式：声响灯亮  
外形尺寸：266×225×106(mm)  
重量：1.86kg