常用灭火器的种类

1. 手提式轻水泡沫灭火器：这是一种新型高效灭火器，适用于扑灭固体类、油类，特别是石油制品的初起火灾。

　　（二）手提式干粉灭火器：主要由碳酸氢钠、硝酸钾、云母粉等组成。适用于扑救油类、石油产品、有机溶剂、可燃气体和电气设备的初起火灾。

　　（三）手提式二氧化碳灭火器：适用于扑救面积不大的珍贵设备、档案资料、仪器仪表、六百伏以下电器及油脂火灾。

　　（四）手提式“1211灭火器”：主要用于扑救油类、电器、仪表、图书、档案等贵重物品的初起火灾。(朱信涛)

　　火场逃生秘诀：
　　逃生常预演，临危才不乱；熟悉身边境，暗记出口处；通道出口处，畅通无阻碍；自断后退路，必死毫无疑；扑灭小火灾，惠及你和他；保持镇静心，明辨方向性，遇火速撤离；不入危险地，不贪小财物；简易左防护，蒙鼻匍匐行；善遇用通道，切莫入电梯；缓降能逃生，滑绳能自救；避难场所地，固守待援兵；缓晃轻抛物，指示寻求助；火已烧及身，切勿惊跑动；跳楼要有术，虽损但求生（在消防队员指挥下进行）。