武进区采菱小学家具预算清单 （2019.7）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 材质说明 |
| 1 | 课桌 | 科学双人课桌椅 | 1200\*500\*720 | 张 | 16 |  |  | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀、耐磨、防静电、防火、抗污染。2、桌架结构：采用铝木框架结构。 |
| 2 | 课椅 | 340\*240\*430 | 张 | 32 |  |  | MFC凳面，椅架为1.2mm壁厚方管焊接而成，经酸洗、磷化、静电粉末喷塑处理。 |
| 3 | 课桌 | 科学6人课桌 | 直径1500单边长750 | 张 | 2 |  |  | 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀、耐磨、防静电、防火、抗污染。2、桌架结构：采用铝木框架结构。 |
| 4 | 课椅 | 科学单人课椅 | 340\*240\*430 | 张 | 12 |  |  | MFC凳面，椅架为1.2mm壁厚方管焊接而成，经酸洗、磷化、静电粉末喷塑处理。 |
| 5 | 音乐凳1 | 音乐凳1 | 常规 | 张 | 8 |  |  | 1、椅架：U型脚架，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理。2、座背：天蓝色塑胶板，颜色可选。3、带书写板。 |
| 6 | 音乐凳2 | 音乐凳2 | 480\*380\*400 | 张 | 8 |  |  | 1、基材：采用“福人”E1级中密度纤维板，环保性能达国际标准。2、油漆采用“大宝”环保哑光聚脂漆，“五底三面”喷漆工艺。3、凳面钢琴艺术造型。 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 课桌 | 观摩室课桌椅 | 605\*405\*780 | 张 | 24 |  |  | 1、桌面采用18mmE1级防火板，PP工程塑料注塑包边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。升降侧板采用1.0mm厚的冷轧钢板，书包斗采用0.7mm厚的冷轧钢板。2、课桌脚采用24\*49\*1.0mm扁圆管。3、制作工艺：钢材表层经酸洗磷化防腐蚀处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，平整光滑，并全部进行除油、除锈、静电喷塑，表面光滑平整无气泡。4、脚垫：采用pp塑料一体注塑而成，自锁式安装，无需螺丝，永不脱落。 |
| 8 | 课椅 | 360\*260\*420 | 张 | 24 |  |  | 1、凳面采用18mmE1级防火板，PP工程塑料注塑包边一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。2、凳脚采用24\*49\*1.0mm扁圆管。3、制作工艺：钢材表层经酸洗磷化防腐蚀处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，平整光滑，并全部进行除油、除锈、静电喷塑，表面光滑平整无气泡。4、脚垫：采用pp塑料一体注塑而成，自锁式安装，无需螺丝，永不脱落。 |
| 9 | 美术桌 | 美术桌椅 | 1800\*900\*720 | 张 | 5 |  |  |  |
| 10 | 美术凳 | 340\*240\*430 | 张 | 40 |  |  | 1、基材：优质烘干橡胶木榫卯连接而成，含水率低于10%，经防腐、防虫处理。2、油漆采用“大宝”环保清漆。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |