**龙虎塘实验小学餐梯安全管理制度**

一、餐梯日常使用管理

1、食堂餐梯操作员，必须经过特种设备操作员培训，取得相证书，方可执行。

2、每天开梯后，检查呼梯盒、轿厢内的显示屏显示是否清晰，各开关、按扭是否灵活有效，试运行垂直梯十分钟后，按《餐梯日常检查纪录表》防损部做好餐梯运行记录，并妥善保存。

3、严禁坐人，严禁装运易燃、易爆的危险物品，严禁餐梯超载运行，严禁吸烟。

4、垂直梯不允许开启轿厢顶安全窗，轿厢安全门来装运长物件。

5、如载的物体质量较重，要将载荷重心应尽可能稳妥的放置垂直梯轿厢中心，以免在运行中倾倒。

6、保持餐梯机房干燥清洁，保持餐梯机房消防设施完好。

7、确定合理的餐梯运行时间，随时监督餐梯运行状况，加强日常维修保养，适时降温、通风、防雨，做好运行服务，经常巡查楼层，防止地面水流入餐梯井，值班监督，防止违章使用餐梯。

8、餐梯的三角钥匙和电扶梯的起动钥匙要存放在安全的地方，非餐梯专业人员不得使用钥匙。

9、在餐梯轿厢内明显位置张贴《餐梯安全使用许可证》，注明：注册登记及检验合格标志、餐梯管理部门、管理人员、安装企业、维修保养企业以及相应的应急报警、投诉电话号码。

10、操作规程参考《扶梯运行操作规程》、《餐梯运行操作规程》。

11、应急处置要求参考《餐梯应急处理操作规程》、《餐梯困人援救操作规程》。

二、餐梯维修保养规程（维保公司服务主要内容）

1、餐梯维修保养公司资质: 必须具有市质量技术监督部门认可资格的维保单位. 必须具有市餐梯扶梯改造维修许可证；具备安全许可A类资质。

2、餐梯维修保养公司必须使用有市质量技术监督部门认可资格的维修员进行现场保养。

3、在与维保单位签订合同确定合作关系后，维保单位必须在7天内提供承包范围内的餐梯年度维保计划。

4、提供全天候应急处理服务，即维保单位对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。餐梯维护保养提前一天通知我方，尽可能减少对正常营业使用的影响，如餐梯出现故障，维保单位在接到报修通知后30分钟内赶到现场。

5、按国家规定，餐梯维护保养每月进行2次。每次维保人员不得低于2人。学校总务处需安排专人全程跟进。

6、对餐梯进行维修或保养前，应在轿厢入口明显处，挂上“餐梯检修，暂停使用”的标牌。

7、让无关人员离开轿厢或机房等工作场地，关好厅门；不能关闭厅门时，需用合适的护栅挡住入口处，防止无关人员进餐梯。

8、保养垂直梯必须完成的项目：

A. 校验限速器

B. 检查安全钳是否灵活有效

C. 更换曳引机润滑油

D. 更换门脚，及导靴

E. 观察钢丝绳的磨损情况

F. 对餐梯机房、轿顶、井道、轿箱、底坑配件进行检查及维护。

三、 餐梯事故报告制度

（一）餐梯发生事故时，必须按照国家《特种设备安全监察条例》进行处理；

（二）餐梯事故发生后，事故发生单位或业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门，同时必须严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等物证，并采取措施抢救人员和防止事故扩大；

（三）事故报告应包括以下内容：

1、事故发生单位名称、联系人、联系电话；

2、事故发生地点；

3、事故发生时间（年、月、日、时、分）；

4、事故设备名称；

5、事故类别；

6、人员伤亡，经济损失以及事故概况。

事故报告应在事故发生后24小时内，报告方式除电话报告外，还应以传真方式报告。